**ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-1/12 от «10» \_августа\_2012 г.**

О внесении кореетировок в условия

ПРОВЕДЕНИя открытого конкурса

#### на право заключения Договора на выполнение работ на

#### поставку трансформаторной подстанции.

**(способ размещения заказа) \***

**Способ размещения заказа: *открытый конкурс***

**Заказчик**: *Субъект естественных монополий Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть» города Фрязино Московской области (МУП «Электросеть» г. Фрязино МО.*

**Место нахождения (почтовый адрес):** Россия, 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18.

**Адрес электронной почты:** electroset@fryazino.net, тел./факс: 8 (496) 56-4-15-27, 4-18-81.  
**Контактное лицо (тел.):** \_\_зам. нач. ПТС Крехтунов Алексей Геннадьевич\_\_\_\_

**Нормативное регулирование:** Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУП «Электросеть» г. Фрязино МО основывается на Положении о закупках, утвержденного приказом директора от 24.01.12г. № 6ПР в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.

**Наименование, характеристики и количество выполняемых работ, начальная (максимальная) цена договора:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, услуг | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам |
| 1 | Поставка трансформаторной подстанции типа БКТП**Б**  **в железо/бетонном исполнении**. | 1. *Трансформаторная подстанция* должна выполнять требования ПУЭ-7 издание, ПТЭЭП, соответствовать ГОСТ 7746-2001*,* ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14695, безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, в том числе пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85.. 2.Трансформаторная подстанция должна удовлетворять следующие требования:  - 2БКТП**Б** 1250/10/0,4/У1;  - компоновка РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ должна выполняться в соответствии с однолинейной схемой (приложению №1);  - полная заводская готовность;  - морозостойкость и водонепроницаемость;  - простота установки конструкции при относительно небольших габаритах;  - в комплекте должны поставляться 2-а силовых трансформатора ТМГ11-1250/10.;  - Срок службы не менее 25 лет.  **- в помещении РУ-0,4 кВ предусмотреть место под установку батарей статических конденсаторов;** |
| **Начальная (максимальная) цена Договора** | | **9 540 000**(\_ девять миллионов пятьсот сорок тысяч \_) рублей **\_\_00\_\_\_**копеек в текущих ценах, включая НДС. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат. | | В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, транспортировкой оборудования до места поставки, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, включая затраты на приобретение прав интеллектуальной собственности, если таковая потребуется при выполнении работ, а также основная заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов. |
| Место выполнения работы | | МО г. Фрязино ул. Садовая, д.18 |
| Сроки поставки | | В течении трех месяцев с момента подписания договора |
| Порядок приемки выполненных работ | | согласно проекта Договора. |
| Сроки и условия оплаты | | Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:  предоплата \_50\_\_% от стоимости договора в течение \_пяти\_ календарных дней с момента заключения договора;  остальные \_50\_% от стоимости договора в течение \_пяти\_ календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи без замечаний и получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями Договора отчетных документов. |
| Срок гарантии качества | | 36 мес. со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных Работ. |
| Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов | | Сертификат соответствия ГОСТ РФ на выпускаемую продукцию. |

Однолинейная схема проектируемой ТП **(** Приложение №1)

**Официальный сайт на котором размещена документация о закупке:** [**elektroset**-fr.ru](http://www.elektroset-fr.ru/)

**В связи с корректировкой извещения № 14-1/12 от «23» \_июля\_2012 г.**

**Продлевается срок подачи заявок до 15.08.2012 г.**

**Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:** Вскрытие конвертов с заявками на участие в проведение открытого конкурса состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 15 августа 2012 года по адресу заказчика.- Рассмотрение заявок будет произведено 15 августа 2012 года.

**Подведение итогов: «15»\_\_августа\_ 2012г.**

**Преимущества, преференции:** не предоставляются.

**Обеспечения заявки, исполнения договора:** нет