**УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Беляев**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.**

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/13 -ЗП от «4» декабря 2013 г.**

**О проведении открытого запроса предложений в электронной форме по выбору поставщика для закупки Бурильно-крановой машины**

 **БКМ-317-03 (1 единица).**

1. **Сведения о закупке:**

**Способ размещения заказа:** открытый запрос предложений в электронной форме.

1. **Заказчик**: *Субъект естественных монополий Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть» города Фрязино Московской области (МУП «Электросеть» г. Фрязино МО.*

**Место нахождения (почтовый адрес):** Россия, 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18

**Адрес электронной почты:** electroset@fryazino.net, тел./факс: 8 (496) 56-4-15-27, 4-18-81.
 **Контактное лицо (тел.):** Специалист по закупкам Кондрашова Алла Владимировна.

**Нормативное регулирование:** Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУП «Электросеть» г. Фрязино МО основывается на Положении о закупках, утвержденного приказом директора от 24.01.2012 г. №06-Пр, в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.

1. **Предмет договора, технические характеристики поставляемой продукции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Базовое шасси | ГАЗ-33081 «Садко», с двухрядной 5-ти местной кабиной |
| Двигатель | ММЗ Д-245,7Не ранее 2013г. |
| Тип | Рядный 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива |
| Год производства автомобиля | Не ранее 2013 года, без пробега. |
| Максимальная глубина бурения, м | 3 |
| Диаметр бурения, м | 0,25; 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
| Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур |
| Способ бурения  | Циклический |
| Угол бурения, градусов | 60-95 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 4900 |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, т | 1,25 |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 6,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, ммНе более |  |
| - длина | 7800 |
| -ширина | 2340 |
| -высота | 3500 |
| Масса полная, кг, не более | 5950 |

1. **Место, условия и сроки поставки**: **Не позднее 25 декабря 2013 года** с момента получения предоплаты. Место поставки – Московская область, г. Фрязино.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара, моментом передачи товара является подписание акта сдачи-приемки товара. Вместе с поставляемым товаром Поставщик должен передать всю необходимую техническую документацию на товар, а также полный комплект документов для регистрации в ГИБДД и Ростехнадзоре.

Требования к гарантии: Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с российским законодательством. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 1 года. Во время гарантийного срока все ремонтные работы должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае, если поломка произошла не по его вине (исключение плановые ТО).

1. **Начальная цена (максимальная цена): 2 815 000,00 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч рублей), в т.ч. НДС.**  В цену Договора должны быть включены все расходы, связанные с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов. Цена на поставку товара, устанавливаемая Поставщиком должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия договора.
2. **Форма, сроки и порядок оплаты товара:** Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 20% от стоимости поставляемого товара Заказчик перечисляет в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора.

Окончательный расчет производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 3-х рабочих дней с момента получения извещения от Поставщика о готовности осуществить передачу Товара Заказчику.

1. **Документация о закупке размещена на официальном сайте:**  www.zakupki.gov.ru; на собственном сайте electroset@fryazino.net, и в соответствии с регламентом ЭТП Сбербанк-АСТ ***http://www.utp.sberbank-ast.ru***. Закупочная документация предоставляется через функционал электронной торговой площадки, начиная со дня размещения настоящего извещения о проведении запроса предложений и до дня окончания приема заявок. Плата за предоставление закупочной документации не взимается.

**8. Дата и время начала подачи заявок в электронной форме:** начало подачи предложений на участие в открытом запросе предложений является день, следующий за днем размещения на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП Сбербанк-АСТ (***http://www.utp.sberbank-ast.ru***) официального извещения о проведении запроса предложений в электронной форме;

**Дата и время окончания подачи заявок в электронной форме:** **«12» декабря 2013 г. 9-00 часов (время московское).**

Участник закупки должен представить комплект документов в электронной заявке, непосредственно формируемой на торговой площадке ***http://www.utp.sberbank-ast.ru***.

**Место, дата открытия доступа** к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений производится на ЭТП ***http://www.utp.sberbank-ast.ru***. в автоматическом режиме после окончания приема заявок, в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

**Дата и место подведения итогов запроса предложений:** подведение итогов состоится по адресу Заказчика и на ЭТП Сбербанк-АСТ ***http://www.utp.sberbank-ast.ru***. в срок не позднее **«13» декабря** **2013 г. 13-00 часов,** (время московское). Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок.

**9.** Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, если иное прямо не указано в закупочной документации без каких-либо для себя последствий.

 **10.** Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен в течение 10 (десяти) дней со дня размещения протокола по выбору Победителя запроса предложений на сайте.

**Преимущества, преференции:** не предоставляются.

**Обеспечения заявки, исполнения договора:** нет.

**Согласовано:**

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Козлов

Начальник участка балансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Беловодов

Начальник участка АИИС КУЭ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Третьяков

Начальник ПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Шубин

Специалист по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кондрашова

Документовед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Феденева